**ABRI DE JARDIN**

**34 mm**

**Ref :ARES 4030.01**

****

- sans plancher(option)

-matière pin du Nord sec

-èpaisseur 34 mm double rainurage

-sol 4x3m

-interieures 3.80x2.80m

-hauteur faitage 2.5 m

-hauteur paroi 2 m

-lambri toit èpaisseur 20 mm

-avancée toit 50 cm

-porte double 161x187 cm

-1 fenêtre 138x101 cm

-simple vitrage èpaisseur 4 mm

-surface 15 m²

-couverture inclus bardeau canadian(rouge,noir vert,brun) garantie 10 ans