# Offre – *année 2016*

**Auvent monopente ( pente 12° ) en section 120 x 120 mm**

**Réf. AV 4563 STL**

Dimensions ext. au sol : **3 900 x 5 860 mm** Surface brute au sol : **22,85 m²**

Hauteur passage  **2 200 mm** (avec platines métalliques)

Hauteur totale   **3 380 mm** (avec platines métalliques)

Débords de toit : **600 / 0 mm** à l’égout (chevron) **et 230 mm** en pignon (panne)

Dimensions couverture toit : **4 500 x 6 320 mm** Surface projetée au sol: **28,44 m²**

*Descriptif****:***

**Structure :** 6 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm.

Bois certifié PEFC.

2 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide etfongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois**.** Section 80 x 160 mm. Bois certifié PEFC.

2 pignons avec entrait en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide etfongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24**.** Section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.

**Chevrons et entretoises :** Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide etfongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 ; section 120 x 45 mm**.** Bois certifié PEFC.