**Chalet bois**

**66 mm**

**SAMOS 4060.01**

****

-matière pin du Nord sec

-èpaisseur 66 mm

-sol 4x4+2m terasse

-interieures 3.71x3.71m

-hauteur faitage 2.70 m

-hauteur paroi 2.09 m

-plancher inclus èpaisseur 20 mm

-lambri toit èpaisseur 20 mm

-avancée toit 200 cm

-porte double 161x187 cm 1 fenêtre 138x101 cm 1 fenêtre 70x101 cm

-double vitrage

-surface toiture 29 m²

-couverture inclus onduchappe rouge 2.8 mm garantie 7 ans