**ABRI DE JARDIN**

**66 mm**

**Ref :ZEUS 6060.01**

****

-matière pin du Nord sec

-èpaisseur 44 mm

-sol 6x6m

-interieures 5.63x5.63

-hauteur paroi min2,08/max2,60 m

-plancher inclus èpaisseur 20 mm

-lambri toit èpaisseur 20 mm

-avancée toit 90 cm

-porte simple 85x192 cm

-2 fenêtres 138x101 cm

-double vitrage

-couverture bardeau canadian garntie 10 ans