**Chalet bois**

**66 mm**

**Ref :CRETA**

****

-4 chambres 60 m²

-matière pin du Nord sec

-èpaisseur 66 mm

-sol 1053x600cm

-interieures 1030x577cm

-hauteur faitage 2.7 m

-hauteur paroi 2.1 m

-plancher inclus èpaisseur 20 mm

-lambri toit èpaisseur 20 mm

-avancée toit 150 cm

- 5 portes simple 85x187cm 4 fenêtres 138x101cm 3 fenêtres 70x101cm 2 fenêtres 50x50cm

-double vitrage

-surface toiture 68m²

-couverture inclus bardeau canadian(rouge,noir vert,brun) garantie 10 ans